1.四探针测试仪 8台
技术指标：
1.方块电阻范围：10-5～2×105Ω
2.电阻率范围：10-5～2×106Ω-cm
3.测试电流范围：0.1μA ，1μA，10μA，100μA，1mA，10mA，100 mA
4.电流精度：±0.1%读数
5.电阻精度：≤0.3%
6.显示读数：液晶显示：电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率
7.测试方式: 双电测量
8.工作电源: 输入: AC 220V±10% ,50Hz  功 耗：<30W
9.整机不确定性误差: ≤4%（标准样片结果）
10.测试探头：  探针间距选购：1mm；2mm；3mm三种规格; 探针材质选购：碳化钨针;白钢针；镀金磷铜半球形针

2.霍尔效应测试仪 8台
技术指标
1.励磁电流：0～1A连续可调，精度±1 %；
2.样品工作电流：0～10mA，连续可调，精度±1%；
3.霍尔电压测量：±200mV，精度±1%。
4.磁感应强度：》300mT（1A）
5.二维移动尺：60*30mm

