光纤光谱仪技术参数
焦距：75 mm

波长范围：200-1100 nm

杂散光：0.2 - 1%
灵敏度：337500
探测器：CMOS 2048 pixels

信噪比：330:1
模电转化器：16 bit, 6 MHz
积分时间：30 μs - 40 s
接口：USB 2.0 (480 Mbps) / pigtailed (40 cm) USB-A
采样速度：3.0 ms/scan
数据传输速度：4.6 ms /scan
光栅线对数：300/mm

狭缝尺寸：25 μm
波长范围：200-2500 nm

芯径：400 μm
