技术指标：
一、双通道数字示波器  
1. 带宽:300 MHz，标配50 Ω输入阻抗
2. 2个模拟通道,1个外触发通道
3. 8bit垂直分辨率，高分辨率模式下可达12bit
4. 宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500 uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽
5. 实时采样率模拟通道达2 GSa/s
6. 存储深度：标配达14 Mpts，选配达56 Mpts
7. 波形捕获率达52,000个波形每秒
8. 标配多达6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能
9. 水平时基档位5ns/div -1000s/div，时基精度不高于25ppm 
10. 时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描
11. 水平参考：屏幕中心，触发位置，自定义
12. 通道单位可选W”、“A”、“V”或“U，通道标签可编辑
13. 平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率
14. 触发类型：
标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、斜率触发、视频触发、码型触发、建立保持、RS232、I2C、SPI
选配：超幅触发、第N边沿、高清视频触发、延迟触发、超时触发、持续时间触发、CAN触发、USB触发
15. 解码：提供2个解码通道，标配并行解码，选配RS232, I2C, SPI, CAN
16. 自动测量：29种参数，测量范围（屏幕或光标），提供专用测量键
17. 提供5组统计，可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数
18. 自动测量信源支持CH1-CH2和MATH
19. 提供6位硬件频率计
20. 具备加、减、乘、除、FFT，数字滤波，逻辑运算和可编辑高级运算功能
21. 参考波形：10组
22. 通过失败测试，超限可报警，可输出脉冲信号
23. 支持一键打印屏幕
24. 支持PictBridge打印机
25. 支持一键恢复默认值
26. 电源前开关状态支持常开，上电后可直接开机
27. 可设置余辉时间：最小值、具体值（50 ms至20 s）或无限
28. 归档类型：轨迹，波形，设置，图像，CSV
29. 提供两种免费PC控制软件（UltraSigma，UltraScope）
30. 丰富的接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX（通过/失败，触发输出）、USB-GPIB（可选）
8英寸WVGA(800x480)，14 x 8div，256 级灰度显示


二、函数任意波形发生器 5台

1. 频率特性如下：
正弦波：1μHz 至100MHz
方波：1μHz 至25MHz
锯齿波：1μHz 至2MHz 
脉冲波：1μHz 至25MHz 
谐波：1μHz 至25MHz
任意波：1μHz 至20MHz
双音：1μHz 至20MHz
PRBS：2kbps至60Mbps
RS232（波特率）：9600，14400，19200，38400，57600，115200，128000，230400
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噪声(-3dB)：100MHz带宽
2. 采样率高达250MSa/s，DAC芯片硬件垂直分辨率16bits
3. 独创的SiFi II(Signal Fidelity II)技术：逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps
4. 每通道任意波存储深度标配达16Mpts
5. 等性能双通道，相当于两个独立信号源
6. ±1ppm 高频率稳定度，相噪低至-105dBc/Hz
7. 内置最高8次谐波发生器
8. 内置7 digits/s，240MHz带宽的全功能频率计
9. 多达160种内建任意波形，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号
10. 主机具有任意波形序列编辑功能，也可通过上位机软件生成任意波形
11. 多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM
12. 支持线性/对数/步进三种扫频类型，并可设置标记频率，支持N循环/无限/门控脉冲串
13. 标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出
14. 支持多种耦合工作模式：频率/幅度/相位耦合、触发耦合
15. 标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新
16. 标配USB Host & Device接口；支持USB-GPIB功能
17. 可与支持USB-TMC的RIGOL示波器进行无缝互联，无损地再现示波器采集到的波形
18. 提供系统日志：可记录按键以及提示消息，并以Syslog.log文件保存在内部存储器中
19. 4.3英寸TFT彩色触摸显示屏，触摸屏支持拖动以及点击操作
20. 支持自定义开机界面
21. 无风扇自然散热
22. 支持RS232、PRBS和DualTone输出



三、三通道直流电源 
1. 直流输出：CH1: 0~30V/0~3A，CH2: 0~30V/0-3A，CH3: 0~5V/0-3A 
2. 分辨率：
编程：标配10mV/1mA，选配1mV/1mA
回读：标配10mV/1mA，选配0.1mV/0.1mA
显示：标配10mV/10mA，选配1mV/1mA
3. 纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp
4. 年准确度：
编程：
CH1&CH2: 0.05%+20mV；0.2%+5mA
CH3: 0.1%+5mV；0.2%+5mA
回读：
CH1&CH2: 0.05%+10mV；0.15%+5mA
CH3: 0.1%+5mV；0.15%+5mA
5. 瞬态响应：<50us
6. 负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA
7. 电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV，Current: ＜0.01% + 250μA
8. 输出开关：三路开关可分别控制
9. 显示屏：3.5 Inches TFT LCD
10. 可同时显示每个通道的设置值和实际输出值
11. V/A/W 波形显示模式：支持
12. 具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态
13. 提供过压/过流保护功能
14. 具有二级过温保护功能
15. 具有风扇故障检测报警功能
16. 具有键盘锁功能，防止误操作
17. 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出
18. 具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪
19. 具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换
20. 支持数字触发器（选件），实现了数字触发输入和触发输出功能
21. 支持在线分析器（选件），可在线分析多种统计参数
22. 支持监测器（选件），可按照用户设置的监测条件对输出进行监控
23. 内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态
24. 专用预置键，可一键恢复出厂设置
25. 支持用户自定义开机画面（使用U盘）
26. 标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN（选件）、RS232（选件）、Digital I/O（选件）

 
