工程训练中心金工实习耗材一批询价参数及要求
一、耗材参数
	序号
	名称
	规格型号
	规格
	数量

	1
	方钢
	尺寸20*20*90 mm，冷拉（轧），Q235钢
	根
	3000

	2
	钢据条
	尺寸300*12*0.58mm,  24牙
	根
	4000

	3
	锉刀
	10寸，粗齿
	把
	60

	4
	划针
	0-120mm
	根
	100

	5
	钢直尺
	量程0-150mm
	把
	50

	6
	机用丝锥
	M10
	盒
	5

	7
	角尺
	100*63 mm
	把
	50

	8
	丝锥铰手
	M4-M12
	把
	30

	9
	氧化铝砂布
	1000目
	张
	5

	10
	金相砂纸
	W14（03）
	张
	20

	11
	氧化铝砂布
	120目
	张
	500

	12
	圆钢
	尺寸ø 16*200 mm，冷拉45#钢
	根
	4000

	13
	圆钢
	尺寸ø36*600 mm，冷拉45#钢
	根
	2

	14
	外圆车刀刀片
	YT15-31303C
	片
	20

	15
	数控外圆刀刀片
	TNMG160404-MT , TT8125
	片
	100

	16
	线切割专用切削液
	水基，18Kg/桶
	桶
	1

	17
	标准弹簧垫圈
	45#钢
	袋
	1

	18
	碳钢板（电焊用）
	Q235钢，尺寸100*100*10mm
	块
	20

	19
	碳钢焊条
	THJ422
	公斤
	5

	20
	201不锈钢板
	尺寸600*600*1mm
	张
	8

	21
	201不锈钢板
	尺寸600*600*1.2mm
	张
	8

	22
	201不锈钢板
	尺寸600*600*1.5mm
	张
	3

	23
	201不锈钢板
	尺寸600*600*2mm
	张
	3

	24
	2A12铝合金棒
	尺寸ø20*1000mm
	根
	3

	25
	2A12铝合金棒
	尺寸ø30*1000mm
	根
	3

	26
	劳保线手套
	棉线材质，长度230mm
	双
	10

	27
	洗衣皂
	重量大于200g/块
	块
	100

	28
	
机械设备黄袍清洗剂
	500g/瓶，带喷头
	瓶
	4

	29
	高粱苗扫把
	净苗不带籽
	把
	8


2、 整体要求

1、 中选者中选后10日内将全部耗材运送至使用者规定地点；供货地点：南京邮电大学仙林校区工程训练中心一楼库房；
2、 评选过程参考供应商所送耗材样品的实际使用情况；

3、 耗材全部供货到位经验收后方可办理汇款手续。
